|  |  |
| --- | --- |
| **Algemene gegevens:** |  |
| Theaterzaal inclusief bar: | Aanwezig |
| Zitplaatsen: | 164 personen (zonder orkestbak) |
| Rolstoelplaatsen: | Is mogelijk (komen in plaats van zitplaatsen) |
| Mindervaliden toilet: | Aanwezig |
| Artiestenfoyer: | Niet aanwezig |
| Kleedkamers: | Eén kleine, inclusief make-up spiegels  Twee grote, met douche en toilet |
| Adres/Navigatie: | Wijdewormerplein 3  1456 CB Wijdewormer |
| Parkeergelegenheid: | Rondom 1456 voldoende parkeerplaatsen  Twee mindervaliden parkeerplaatsen  Twee laadpalen voor elektrische auto’s  Aan de achterzijde van 1456, bij laad- en losplaats is ruimte voor twee auto’s/vrachtauto’s  Verplicht om te parkeren in de daarvoor bestemde vakken i.v.m. veiligheidseisen politie en brandweer. |
|  |  |
| **Bijzonderheden:** |  |
|  |  |
|  | De zitplaatsen zijn ruim gekoppelde stoelen |
|  | Bar in zaal, horeca vergund in de zaal zelf |
|  |  |
| **Faciliteiten en voorzieningen:** |  |
|  |  |
| Laad- en losplaats: | Aan de achterzijde van de theaterzaal |
| Afmeting deur: | 1.80 m x 2.30 m (B x H) |
| Lift: | Niet aanwezig |
| Laad- en los dok: | 2 m x 1.06 m (B x H) |
| Bijzonderheden: | Mogelijkheid om de zaal d.m.v. doek in twee helften te scheiden. Hekwerk van laad en los dok is op slot (techniek heeft de sleutel). |
|  |  |
| **Toneel:** |  |
|  |  |
| Opening: | 7.50 m x 3.10 m (B x H) |
| Hoogte kap: | 4.50 m |
| Hoogte grid: | 3.10 m |
| Hand trekken: | Niet aanwezig |
| Elektr. Trekken: | Niet aanwezig |
| Voordoek: | Aanwezig |
| Aantal friezen: | 4 |
| Aantal poten: | 10 |
| Horizondoek: | Niet aanwezig |
| Andere doeken: | Zwart gordijn in 2 delen over de gehele breedte. |
| Orkest bak: | Niet aanwezig |
| Lift: | Niet aanwezig |
| Balletvloer: | Aanwezig |
|  |  |
| **Geluid:** |  |
|  |  |
| Geluidsplaatsen: | 1x halverwege de zaal aan de rechter kant (2x4 plaatsen) |
| Mengtafel: | Soundcraft EFX8 |
| Versterkers: | 2x American Audio VLP2500  1x American Audio VLP1500 |
| Luidsprekers: | 2 x American Audio Sense 12 Power 350W/700W  2 x American Audio Sense 8   Power 175W/350W |
| Subwoofer: | Bevind zich onder het toneel |
| Monitor speakers: | 2x aanwezig |
| Microfoons: | 3x Shure M58  2x Shure M57  2x speciaal voor instrumenten  1 x Handheld Sennheiser |
| Randapparatuur: | 2x CD-spelers |
| Bijzonderheden: | Er is een losse multi (8 line + 4 return) via een aansluiting rechts achterin de hoek op het toneel. |
|  |  |
| **Licht:** |  |
|  |  |
| Locatie tafel: | Halfweg de zaal aan de rechterzijde. |
| Type regeltafel: | Showtec Showmaster 48, of digital via Cuety, op Ipad. |
| Sturing: | DMX of wifi |
| Krachtstroom: | Links: niet aanwezig  Rechts: 1 x 16 Amp. (op het toneel)  Achter: niet aanwezig |
| 6 channel Dimmer pack Showtec MPX616D | 4x aanwezig |
| Volg spot: | Niet aanwezig |
| Vloeraansluitingen: | Aanwezig |
| Planoconvex: | 18 x 1000 Watt  6 x   500 Watt |
| Kleurenfilters: | Aanwezig |
| Werklicht op podium: | Aanwezig |
| Dimbaar zaallicht van achter de bar: | Aanwezig |
| Bijzonderheden: | Stellen met A-ladder of steiger in de zaal en op toneel. |
| Licht in zaal, ver van podium, op grid. Wordt gebruikt om zaal uit te lichten. |  |
| Showtec Compact PAR 7 Q4 zwart: | 8x aanwezig |